|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检单位 | 肇庆市百家驿馆文化连锁酒店 | 检验类别 | 委托检测 |
| 被检单位地址 | 肇庆市端州三路41号 | | |
| 采样单位 | 肇庆市疾病预防控制中心 | | |
| 实验室名称 | 肇庆市疾病预防控制中心 | | |
| 实验室地址 | 肇庆市端州区城东82区新园西路北侧 | | |

评价标准：

GB 9663-1996 《旅店业卫生标准》

评价结论：

根据受理编号13E10053的检验报告显示，本次检测该营业场所空气质量3个点，所检测项目为［空气细菌总数、一氧化碳、二氧化碳、温度、风速、台面照度、☆甲醛、☆可吸入颗粒物、噪声］共9个项目；检测用品（具）19份，所检测项目为［细菌总数、大肠菌群］共2个项目。以上检测项目结果均符合GB 9663-1996《旅店业卫生标准》的要求。

（本页以下空白）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检单位 | 肇庆市百家驿馆文化连锁酒店 | 检验类别 | 委托检测 |
| 被检单位地址 | 肇庆市端州三路41号 | | |
| 采样单位 | 肇庆市疾病预防控制中心 | | |
| 实验室名称 | 肇庆市疾病预防控制中心 | | |
| 实验室地址 | 肇庆市端州区城东82区新园西路北侧 | | |

检验依据：

GB/T 18204.1-2000《公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定》5.2

GB/T 18204.2-2000《公共场所茶具微生物检验方法 细菌总数测定》

GB/T 18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳测定方法》第一法

GB/T 18204.24-2000《公共场所空气中二氧化碳测定方法》第一法

GB/T 18204.3-2000《公共场所茶具微生物检验方法 大肠菌群测定》6.1.2

GB/T 18204.4-2000《公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法 细菌总数测定》第一法

GB/T 18204.5-2000《公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法 大肠菌群测定》7.1.2

检验结果：

|  |
| --- |
| ≮样品检测结果≯ |

（本页以下空白）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检单位 | 肇庆市百家驿馆文化连锁酒店 | 检验类别 | 委托检测 |
| 被检单位地址 | 肇庆市端州三路41号 | | |
| 采样单位 | 肇庆市疾病预防控制中心 | | |
| 实验室名称 | 肇庆市疾病预防控制中心 | | |
| 实验室地址 | 肇庆市端州区城东82区新园西路北侧 | | |

检验依据：

GB/T 18204.13-2000《公共场所空气温度测定方法》第二法

GB/T 18204.15-2000《公共场所风速测定方法》

GB/T 18204.21-2000《公共场所照度测定方法》

GB/T 18204.22-2000《公共场所噪声测定方法》

HJ/T167-2004《室内环境空气质量监测技术规范》H.5

WS/T 206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法 光散射法》

检验结果：

| 采样地点 | 样品名称 | 温度，℃ | 风速，m/s | 台面照度，lx | ☆甲醛，mg/m3 | ☆可吸入颗粒物，mg/m3 | 噪声，dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2216房 | 空气 | 23.4 | 0.14 | 213 | 0.03 | 0.12 | 51.1 |
| 2218房 | 空气 | 22.6 | 0.20 | 172 | 0.04 | 0.13 | 49.4 |
| 3212房 | 空气 | 21.8 | 0.19 | 216 | 0.03 | 0.12 | 48.5 |

（本页以下空白）